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Dokumentation – Network Attached Storage
Lehrabschlussprüfung – IT-Systemtechnik
1. Vorbereitung und Festplatten-Formatierung
Zur Sicherstellung einer fehlerfreien und sauberen Installation werden die Speichermedien vorab vollständig bereinigt. 
1.1. Bereinigung via Diskpart
1. Die Festplatten werden aus den NAS-Boxen ausgebaut und über einen SATA-zu-USB-C-Adapter an eine Windows-Arbeitsstation angeschlossen. 
2. Die Eingabeaufforderung (Commandline) unter Windows wird geöffnet und das Dienstprogramm diskpart gestartet. 
3. Über den Befehl list disk werden die verfügbaren Datenträger ermittelt. 
4. [image: ]Die Ziel-Festplatte wird mittels select disk 1 fokussiert und über den Befehl clean vollständig von alten Partitionstabellen und Daten bereinigt. 






5. Dieser Vorgang wird nacheinander für alle vier Festplatten wiederholt, bevor diese wieder in die Laufwerksslots der NAS-Boxen eingebaut werden. 
2. NAS Ersteinrichtung
2.1. Initialisierung und Firmware-Update
· Nach dem Einsetzen der bereinigten SSD-Festplatten in die Slots werden die Geräte über den physischen Reset-Button auf der Rückseite zurückgesetzt. 
· Zur Netzwerkanalyse und Lokalisierung der Geräte im Labornetz werden die Tools Synology Assistant und QNAP Qfinder Pro verwendet. 
· Nach Identifikation der IP-Adresse erfolgt der Zugriff auf das jeweilige Webinterface zur Durchführung des initialen Firmware-Updates. Die Update-Dateien werden lokal unter C:\LAP\NAS bereitgestellt.
2.2. System-Spezifikationen und Zugangsdaten
Die Netzwerkkonponenten werden mit folgenden fixen Parametern initialisiert: 
	Parameter
	QNAP-NAS
	Synology-NAS

	Servername (NAS-Name)
	NAS-Q-26
	NAS-S-26

	Standard-Benutzername
	lapadmin
	lapadmin

	Passwort
	Admin2026#
	Admin2026#

	Statische IP-Adresse
	10.2.205.205
	10.2.205.105



Schnittstellen-Konfiguration: Die IP-Adresse der QNAP-NAS kann direkt während des Installationsassistenten vergeben werden. Bei der Synology-NAS erfolgt die Vergabe der statischen IP-Adresse im DSM unter Systemsteuerung > Netzwerkschnittstellen > LAN. 
2.3. Lokale Namensauflösung (Windows Hosts-Datei)
Zur Auflösung der Hostnamen im Testnetzwerk ohne aktiven DNS-Server wird die lokale hosts-Datei der Windows-Arbeitsstation angepasst: 
· Dateipfad: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 
· Manuelle Einträge:
10.2.205.205    NAS-Q-26.lap
10.2.205.105    NAS-S-26.lap
[image: ](Der Zugriff erfolgt anschließend im Browser über http://nas-s-26.lap:5000 bzw. http://nas-q-26.lap:8080 ).
[image: ]


3. Speicherverwaltung (Volume Erstellung)
3.1. Volume-Konfiguration Synology
· Aufruf des DSM Speicher-Managers → Jetzt Erstellen. 
· Als RAID-Typ wird JBOD (Ohne Datenschutz) gewählt, um den größten gemeinsamen Speicherpool ohne Redundanz-Verlust zusammenzufassen. 
· Bei Synology-Systemen werden der Speicherpool (Gesamtkapazität 933.4 GB ) und das Volume 1 (Dateisystem: Btrfs, Kapazität 895.7 GB ) gleichzeitig in einem gemeinsamen Prozessschritt generiert. 
[image: ]


[image: ]



3.2. Volume-Konfiguration QNAP
· Aufruf des QTS-Menüs Speicher & Snapshots → Neuer Speicherpool. 
· Auswahl des RAID-Typs JBOD und Durchlauf des Installationsassistenten. 
· [image: ]Anschließend wird über die Option Neues Volume ein Thin-Volume (Name: DataVol1) mit der höchstmöglichen Kapazität erstellt. 



4. Benutzeradministration und Freigabeverzeichnisse
4.1. Benutzererstellung
In den jeweiligen Systemsteuerungen der NAS-Betriebssysteme werden die lokalen Benutzer test1, test2 und sicherung mit dem Kennwort Admin2026# angelegt. 
· Synology (DSM): Zugriff über Systemsteuerung > Benutzer und Gruppen. Die Benutzer erhalten hier alle Rechte, da die Zugriffsteuerung später restriktiv auf Dateiebene (Rechtevererbung) basiert. 
[image: ]





· QNAP (QTS): Zugriff über Systemsteuerung > Benutzer. Die User erhalten Administrator-Rechte und auf den Freigabeordner Lese- und Schreibrechte (Read & Write), da auch hier die endgültigen Berechtigungen später auf Dateiebene basieren. 
[image: ]



4.2. Freigabeordner (Shares)
· Synology-NAS: Unter Systemsteuerung > Freigegebener Ordner wird das zentrale Netzwerkverzeichnis share auf Volume 1 angelegt. 



[image: ]





· QNAP-NAS: Unter Systemsteuerung > Freigabeordner wird das Verzeichnis Sicherung auf DataVol1 generiert.
[image: ]




5. Webserver-Dienste (Synology User-Hosting)
Zur Bereitstellung persönlicher Webseiten für die angelegten Benutzer wird die integrierte Webserver-Infrastruktur konfiguriert:
1. Über das Paket-Zentrum werden die Pakete Web Station und der Apache HTTP Server installiert. 
2. Aktivierung des Benutzer-Home-Dienstes (Benutzerbasis) unter Systemsteuerung > Benutzer und Gruppen > Erweitert. 
3. Öffnen der Anwendung Web Station → Webdienst → Doppelklick auf den Standarddienst. 
4. [image: ]Setzen des Hakens bei „Persönliche Website aktivieren“. 





5. Nach dieser Konfiguration erscheint unter jedem Benutzerverzeichnis automatisch der Ordner www. 
6. Wird in diesem Verzeichnis eine Datei namens index.html hinterlegt, ist die persönliche Website des Users im Intranet über den Browser erreichbar (z. B. unter http://nas-s-26.lap/~test1/). 
[image: ]

6. Automatisierung und Client-Anbindung
6.1. Aufgabenplanung (Sicherungsskript)
Zur Automatisierung von Backup-Vorgängen wird auf dem Windows-Client eine zeitgesteuerte Aufgabe eingerichtet: 
· Das auszuführende Batch-Skript (.bat) wird vorab auf dem Desktop bereitgestellt. 
· Öffnen der Windows-Aufgabenplanung → Menü Aktion > Einfache Aufgabe erstellen.... 
· Der Installationsassistent wird durchlaufen und der Trigger so konfiguriert, dass das Batch-Skript in einem Intervall von alle 5 Minuten autonom ausgeführt wird. 
[image: ]


[image: ]

6.2. Lokale Windows-User & Laufwerksmapping
· Auf der lokalen Windows-Arbeitsstation werden unter Andere Benutzer die drei korrespondierenden Identitäten (test1, test2, sicherung) angelegt. 
· Das dauerhafte Mapping der Netzwerklaufwerke erfolgt per Eingabeaufforderung über den Befehl net use mit dem Parameter /persistent:yes, damit die Freigaben auch nach einem Neustart des Clients automatisch wieder eingebunden werden: 

net use Z: \\Servername\Freigabename /persistent:yes

Klassifizierung: Vertraulich/Confidential

Klassifizierung: Vertraulich/Confidential
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